**No\_\_\_\_\_**

**От «\_\_\_\_» июнь 2014**

**Товарно-ценовые показатели продукции Лахта, Славянка, Ижора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Применение** | **Упаковка** | **Объем**  **Мин. заказ** | **Цены (сум)/кг** |
| **Сухие смеси Лахта** | | | | |
| ЛАХТА проникающая гидроизоляция | Применяется для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций и для отсечной гидроизоляции в бетонных и железобетонных конструкциях, в кирпичной кладке. | Мешок 25кг | От 5 тонн | 27150 |
| ЛАХТА шовная гидроизоляция | Применяется для гидроизоляции швов, трещин, формовочных стыков, вводов коммуникаций, мест сопряжений в монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкциях | Мешок 25кг | От 5 тонн | 23000 |
| ЛАХТА водяная пробка | Применяется для быстрого устранения протечек и фильтрации воды через трещины, стыки и отверс тия в условиях постоянного водопритока в бетонных и железобетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке. | Ведро 10 кг | От 5 тонн | 27000 |
| ЛАХТА обмазочная гидроизоляция | Применяется для гидроизоляции поверхностей бетонных, кирпичных, железо, пено, газобетонных конструкций в тех случаях, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности . | Мешок 25кг | От 5 тонн | 20394 |
| ЛАХТА штукатурная гидроизоляция | Применяется для гидроизоляции поверхностей бетонных, кирпичных, железо, пено, газобетонных конструкций в тех случаях, когда не требуется дополнительное выравнивание поверхности . | Мешок 25кг | От 5 тонн | 18145 |
| ЛАХТА эластичная гидроизоляция двухкомпонентная и ЛАХТА эластичная гидроизоляция однокомпонентная | Применяется для гидроизоляции поверхностей бетонных, кирпичных, железо, пено, металлических конструкций с повышенным трещинообразованием, подвергающихся осадке и вибрациям, а также температурным и механическим деформациям. | Мешок 25кг | От 5 тонн | 30500 |
| ЛАХТА ремонтный состав базовый и ЛАХТА ремонтный состав РС | Предназначены для локального восстановления дефектов (сколов, выбоин, эрозии) поверхностей бетонных, кирпичных, железо, пенно, газобетонных конструкций. | Мешок 25кг | От 5 тонн | 17455 |
| ЛАХТА быстрый ремонт | Применяется для локального восстановления дефектов дефектов (сколов, выбоин, эрозии) поверхностей бетонных, кирпичных, железо, пенно, газобетонных конструкций за ограниченный промежуток времени с высокими прочностными характеристиками. | Мешок 25кг | От 5 тонн | 19026 |
| ЛАХТА ремонтный состав тонкослойный | Предназначен для восстановления поверхностей бетонных, кирпичных, железо, пенно, газобетонных конструкций с дефектами (сколов, выбоин, эрозии) глубиной не более 7 мм | Мешок 25кг | От 5 тонн | 19501 |
| ЛАХТА добавка в бетон КМД PRO и ЛАХТА добавка в бетон КМД | Применяются для комплектного повышения эксплуатационных свойств бетонов и строительных растворов: прочности, водонепроницаемости, морозостойкости. | Мешок 18кг | От 5 тонн | 25300 |
| ЛАХТА® наливной ремонтный состав Т 60 33,87 | Предназначены для локального восстановления дефектов (сколов, выбоин, эрозии) поверхностей бетонных, , железо, пенно, газобетонных конструкций и автомобильных дорог, аэродромов.. | Мешок 25 кг | От 5 тонн | 13456 |
| ЛАХТА® наливной ремонтный состав Т 150 Мешок 25 кг | Мешок 25 кг | От 5 тонн | 13550 |
| **Славянка-материал холодного применения** | | | | |
| СЛАВЯНКА жидкая резина однокомпонентная | Предназначена для ручного нанесения и применяется для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо, пенно, газобетонных и металлических конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.) в том числе, внутри жилых помещений | Евроведро 20 кг | От 5 тонн | 28335 |
| СЛАВЯНКА жидкая резина двухкомпонентная | Предназначена для механического нанесения и используется для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо, пенно, газобетонных и металлических конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.) в том числе, внутри жилых помещений. | Барабан 60 кг | От 5 тонн | 26667 |
| СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция и СЛАВЯНКА гидроизоляционная эконом | Используются для гидроизоляции бетонных. Железобетонных, металлических и др., конструкций (в том числе, фундаментов и др., заглубленных конструкций.) | Барабан 45 кг | От 5 тонн | 23595 |
| СЛАВЯНКА кровельная | Применяется для устройства и ремонта кровель, для гидроизоляционных работ | Барабан 45 кг | От 5 тонн | 23330 |
| СЛАВЯНКА клей | Предназначен для приклеивания битумных рулонных материалов и битумной черепицы. | Барабан 50 кг | От 5 тонн | 21107 |
| СЛАВЯНКА изоляционная | Применяется для изоляции металлических конструкций (в том числе, магистральных трубопроводов), а также бетонных, железобетонных, каменных, деревянных конструкций от почвенной коррозии, от электро коррозии, от блуждающих токов в земле, от слабо и среднеагрессивных сред, от атмосферных осадков, от грунтовых вод. | Барабан 50 кг | От 5 тонн | 23739 |
| СЛАВЯНКА праймер нефтеполимерный | Применяется для праймерования (грунтования) бетонных, железо, пенно, газобетонных, деревянных и металлических поверхностей перед наплавлением и приклеиванием рулонных и листов кровельных и гидроизоляционных материалов, перед укладкой самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов, перед нанесением битумных, битумно – резиновых и битумно-полимерных мастик. | Евроведро 20 кг | От 5 тонн | 23068 |
| Славянка смола для инъекции 20 | Применятся для прекращения фильтрации а также бетонных, железобетонных, кирпичных, каменных, деревянных конструкций. |  |  | 45430 |
| Славянка смола для инъекции 50 |  |  | 45360 |
| **Ижора – материал горячего применения** | | | | |
| Грунтовки ИЖОРА НП-01 и НП-02 | Применяются для праймирования бетонных , металлических и деревянных поверхностей, а также стенок швов бетонных и асфальто-бетонных покрытий перед нанесением битумно-полимерных и битумно-резиновых мастик и герметиков | 45 кг метал. бак | От 5 тонн | 28752,9 |
| Мастика ИЖОРА МБР-Г-90 | Используется для гидроизоляции строительных конструкций, в том числе трубопроводов : для укладки под трамвайный рельс | Коробка 20 кг | От 5 тонн | 17651 |
| Мастика ИЖОРА МБП-Г/Шм-75 | Предназначена для герметизации швов и трещин дорожных покрытий, для устройства деформационных швов и дренажных систем мостовых сооружений. | Коробка 25 кг | От 5 тонн | 18277,6 |
| Герметик ИЖОРА  БП-Г25  БП-Г35  БП-Г50 | Применяются для герметизации деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов, для герметизации швов и трещин дорожных покрытий. | Коробка 25 кг | От 5 тонн | 19339  19048  17708 |
| ИЖОРА® герметик полиуретановый строительный |  | Евроведро 12,50 (11,25/1,25) кг | От 5 тонн | 25700 |

Генеральный директор OOO «MBS» К.О.Дусов